**Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia**

**CZĘŚĆ I ZAKUP i DOSTAWA, MONTAŻ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO**

**Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego i kotłów przechylnych w ramach projektu „Akademia Kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa / rodzaj zakupu** | **Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji** | **Parametry oferowanego sprzętu****(**należy podać parametry potwierdzające minimalne wymagania zamawiającego !!!) | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Wartość****Brutto [zł]** | **Wartość****Netto [zł]** | **Nr zadania, pozycja we wniosku** |
|  | Piec konwekcyjno-parowy | * Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1pojemność: 10 x GN 1/1
* Zasilanie - prąd
* odległość między prowadnicami powinna wynosić co najmniej 67 mm
* moc: co najmniej 14,0 kW
* powinien posiadać dotykowy panel sterowania
* powinie posiadać możliwość zapamiętania co najmniej 100 programów
* powinien posiadać system myjący komory pieca
* powinien posiadać wentylator z co najmniej 4 prędkościami dla zapewnienia szybszej obróbki produktów
* powinien posiadać min. jednopolową sondę temperatury rdzenia produktu
* co najmniej 1 wentylator w komorze o średnicy min. 40 cm lub co najmniej 2 wentylatory w komorze o średnicy min. 20 cm każdy wentylator lub więcej wentylatorów
* Pojemniki do pieca:

- GN 1/1 wys co najmniej 100mm – co najmniej 6szt - GN 1/1 wys co najmniej 65mm – co najmniej 10szt- GN 1/1 wys co najmniej 40mm z powłoką teflonową– co najmniej 10szt= GN 1/1 wys co najmniej 100mm perforowane– co najmniej 5szt* powinien posiadać co najmniej 5 ruszt nierdzewnych do pieca

W komplecie:- Podstawa z prowadnicami- Uzdatniacz wody na chlorek sodu, półautomatyczny/ automatyczny- Regał na pojemniki GN 1/1- Rękawice piekarnicze do 300C – 2 paryW zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych:= Piec konwekcyjno -parowy musi być objęty co najmniej 5 letnim okresem gwarancji od daty dostawy oraz podłączenia do instalacji - Zamawiający wymaga dostarczenia do pieca konwekcyjno-parowego dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzające ważność gwarancji oraz okres, na jaki została udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych. | ………. | 1 szt. |  |  |  | Zadanie nr 1, poz.13 Zakup środków trwałych |
| **RAZEM****BRUTTO: …………………………….****PODATEK VAT:**0%: ……….....5%: ……….....8%: ……….....23%: ……….....**NETTO: …………………………** |