
**WZÓR BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ**

**Przęsło palisadowe poziome:**



**Parametry techniczne**


wymiary profili: rama ceownik C25x25mm, profil poprzeczny zamknięty 80x20mm; słupki min. RK80x80x3mm; prześwit pomiędzy profilami poprzecznymi maks. 50 mm

**Ocynkowana i malowana proszkowo Kolor** RAL 7016

**Wymiary**: wysokość 175 cm

szerokość 5,00 m

**Wyposażenie**:

zamek patentowy z wkładką Zaślepki elementów pionowychSłupki metalowe, rygiel, stoper, akcesoria montażowe