**Załącznik do dokumentacji – branża elektryczna rozdz. 9a (opis instalacji oświetleniowej parkingu i drogi dojazdowej)**

W rozdz. 9 dokumentacji – branża elektryczna wprowadza się zmianę dot. rodzaju oprawy oświetleniowej ze względu na istniejący rodzaj i typ oświetlenia.

Oprawa systemu PARK OCP-100B-PC/II/9249005 L-4000/9269005

Źródło światła , lampa sodowa HST 100W

Korpus nośny oprawy wykonany z ciśnieniowo odlewanego aluminium w kolorze czarnym

Dyfuzor przeźroczysty wykonany z poliwęglanu.

Raster aluminiowy .

Daszek zapewniający skierowanie strumienia świetlnego na oświetlaną powierzchnię

Słup stalowy o budowie segmentowo modułowej ( dzielony) z elementów stalowych, ocynkowanych. Wszystkie elementy dodatkowo zabezpieczone przed korozją przez pokrycie farbami proszkowymi i nawierzchniowymi na kolor zgodny z kolorem oprawy. Wyposażony w stopę do montażu na fundamencie F-100.

H- 450mm



D – 650mm

