Załącznik nr 1 do IWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

***Zakup i dostawa sprzętu* agd oraz *elektronicznego*** *w ramach zadania inwestycyjnego* ***Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **RODZAJ ARTYKUŁU** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| 1. | **Kuchenka mikrofalowa** | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca w kolorze inox; z wyświetlaczem elektronicznym oraz z opcją grill, wnętrze wykonane z emalii ceramicznej.Minimalne parametry: Moc mikrofali : 800 W Moc grilla: 1000 W Pojemność: 15- 20 l.Programy min.: automatyczny, grillowanie, rozmnażanie, gotowanie.Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, Talerz obrotowy, Ruszt.Funkcje dodatkowe : Zegar | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | **Telewizor**  |  Telewizor typu LED o **minimalnych parametrach**:- przekątna ekranu 43”- rozdzielczość 3840x2160 - Format HD- ULTRA HD 4K- proporcje obrazu 16:9- częstotliwość odświeżania 120 Hz- jasność 400 cd/m2- Smart TV : system operacyjny, przeglądarka internetowa- Dostępna pamięć minimum 2 GB- funkcja nagrywania na USB-wbudowany tuner: DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) DVB-T (cyfrowy naziemny) DVB-T2 (cyfrowy naziemny) DVB-C (cyfrowy kablowy)- funkcje tunera: Hbb TV - telewizja hybrydowa PVR - funkcja nagrywania video w formacie cyfrowym , funkcja zatrzymywania i cofania oglądanych programów, - odtwarzane formaty: WMV WMA AAC JPEG AVI SMI MP3 HEVC SUB MPEG WAV TXT MKV SRT,- łączność bezprzewodowa wi-fi- liczba złączy HDMI- minimum 1 szt.- liczba złączy USB minimum 1 szt.- złącze CI 1 szt.-pozostałe złącza: Eurozłącze (SCART) Gniazdo słuchawkowe Wejście Ethernet (LAN) Gniazdo komponentowego sygnału wideo (Y/Pb/Pr) x 1 Wejście antenowe Wejście audio (DVI) Wyjście audio cyfrowe (optyczne) Wejście audio L/P x 1;- moc głośników minimum: 2x 10 W-kolor obudowy – szary lub czarny- Klasa energetyczna B lub A- Średni pobór mocy- 77 W i mniej - Pobór mocy (tryb czuwania)- 0,5 W i mniejZnak zgodności CEDołączone akcesoria: kabel zasilający, Pilot, Instrukcja obsługi, Podstawa telewizora, Baterie do pilota.  | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | **Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z oprogramowaniem**  | Minimalne wymagania techniczne:Procesor osiągający w testach Average CPU MARK co najmniej 1950 punktów.,Matryca w przedziale 19,5 ‘’Pamieć RAM min. 4 GB, wolne złącze pamięci: minimum 1Twardy dysk HDD 500GBWspierający minimum technologię DirectX w wersji 9 i OpenGL w wersji 1.4Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/sKarta WI-FIWbudowany napęd optyczny typu DVD RW Dual LayerWbudowane porty wejścia/wyjścia- co najmniej 1 port USB 3.0 i co najmniej 1 port 2.0Komputer powinien posiadać wbudowaną kamerę, czytnik kart, Bluetooth , HDMIDeklaracja zgodności CE W zestawie: mysz, klawiatura, kable umożliwiające prawidłową pracę urządzenia, instrukcję w języku polskim.Oprogramowanie: System w języku polskim dla architektury x86/x64, obsługujący ekrany dotykowe, posiadający funkcję DirectAcess, AppLocker, możliwość szyfrowania dysków za pomocą BitLocker. Licencji dla edukacji.Ma posiadać komercyjny pakiet biurowy w wersji produkowanej od 2015 generujące poprawnie pliki w formatach: docx, xlsx, tptx. Oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Wersja polskojęzyczna – dożywotnia. | 2 szt. |  |  |  |
| 4. | **Zestaw kina domowego** | Zestaw kina domowego o parametrach minimalnych:Budowa zestawu: amplituner i kolumny w kolorze czarnymmoc wyjściowa zestawu: 700 W Składniki kompletu: amplituner, zestaw głośnikowy: Kolumny przednie, Kolumny tylne, Kolumna centralna, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot, antena AM / FM, mikrofon kalibracyjny.-Amplituner: Liczba kanałów 5.1; Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) 5 x 70 W; Korektor dźwięku, Radio zakres fal - AM, FM (UKF), liczba stacji – 20., Pobór mocy włączony 260 W , czuwanie 0,3 W lub mniejLiczba złączy HDMI - wejścia minimum 1 , wyjścia 1; Liczba złączy USB -minimum 1, Liczba złączy kompozytowych- minimum wejścia 2 , wyjścia 1; Liczba złączy optycznych minimum: wejścia 1 , wyjścia 0; Wyjście słuchawkoweFunkcje dodatkowe : Łączność bezprzewodowa: Bluetooth; Znak zgodności CE | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | **Drukarka laserowa** | Drukarka laserowa o minimalnych wymaganiach technicznych:Technologia druku - laserowa (mono) Format druku - A4Minimalna wydajność tonera: 1500 stron Rozdzielczość w czerni -600 x 600 dpiSzybkość druku w czerni -18 str/minObsługiwane formaty nośników min: A4, A5, A6, kopertyWejścia/wyjścia: Złącze USB 2.0Inne złącza m.in.: WiFiWyposażenie :instrukcja obsługi, toner startowy, kabel zasilający, kabel USBZnak zgodności CE | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | **Antena telewizyjna**  | Antena kierunkowa. Przeznaczona do odbioru cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T FULL HD READY.**Zestaw zawiera Antenę, Wzmacniacz, Dwa wtyki typu "F", Dwie gumy chroniące złącze wzmacniacza, Zasilacz antenowy, Kartę gwarancyjną , Instrukcję obsługi.** **Minimalne parametry techniczne anteny:****Zysk energetyczny samej anteny: 10,2-16,5 dB****Zakres częstotliwości pracy: 470-860 MHz****Zysk energetyczny anteny z wzmacniaczem: 33-45dB****Minimalne parametry techniczne wzmacniacza:****Szumy własne <= 4dB****Warunki środowiska pracy: temp. -30C +55C** | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | **Lodówka** | Chłodziarko zamrażarka dwudrzwiowa w odcieniu inox o minimalnych wymiarach:Wysokość minimum: 150Szerokość minimum: 54Głębokość minimum: 60Możliwość przełożenia drzwi Klasa energetyczna A+Roczne zużycie energii: 219 kWh lub mniejPojemność netto minimum: 200l (w tym chłodziarka minimum 140l )Ilość szklanych półek minimum 3Oświetlenie LEDCzas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 16 godzinyPoziom hałasu nie więcej niż 40dBInne: instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |

**RAZEM**

**BRUTTO: ..................................**

**PODATEK VAT:**

**0%: ..............**

**5%: ..............**

**8%: ..............**

**23%: ..............**

**RAZEM**

**NETTO: .......................................**