**Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia**

**CZĘŚĆ I ZAKUP i DOSTAWA, MONTAŻ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO**

**Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego i kotłów przechylnych w ramach projektu „Akademia Kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa /  rodzaj zakupu** | **Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **(**należy podać parametry potwierdzające minimalne wymagania  zamawiającego !!!) | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Wartość**  **Brutto [zł]** | **Wartość**  **Netto [zł]** | **Nr zadania, pozycja we wniosku** |
|  | Piec konwekcyjno-parowy | * Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1pojemność: 10 x GN 1/1 * Zasilanie - prąd * odległość między prowadnicami powinna wynosić co najmniej 67 mm * moc: co najmniej 14,0 kW * powinien posiadać dotykowy panel sterowania * powinie posiadać możliwość zapamiętania co najmniej 100 programów * powinien posiadać system myjący komory pieca * powinien posiadać wentylator z co najmniej 4 prędkościami dla zapewnienia szybszej obróbki produktów * powinien posiadać min. jednopolową sondę temperatury rdzenia produktu * co najmniej 1 wentylator w komorze o średnicy min. 40 cm lub co najmniej 2 wentylatory w komorze o średnicy min. 20 cm każdy wentylator lub więcej wentylatorów * Pojemniki do pieca:   - GN 1/1 wys co najmniej 100mm – co najmniej 6szt  - GN 1/1 wys co najmniej 65mm – co najmniej 10szt  - GN 1/1 wys co najmniej 40mm z powłoką teflonową– co najmniej 10szt  = GN 1/1 wys co najmniej 100mm perforowane– co najmniej 5szt   * powinien posiadać co najmniej 5 ruszt nierdzewnych do pieca   W komplecie:  - Podstawa z prowadnicami  - Uzdatniacz wody na chlorek sodu, półautomatyczny/ automatyczny  - Regał na pojemniki GN 1/1  - Rękawice piekarnicze do 300C – 2 pary  W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych:  = Piec konwekcyjno -parowy musi być objęty co najmniej 5 letnim okresem gwarancji od daty dostawy oraz podłączenia do instalacji  - Zamawiający wymaga dostarczenia do pieca konwekcyjno-parowego dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzające ważność gwarancji oraz okres, na jaki została udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych. | ………. | 1 szt. |  |  |  | Zadanie nr 1, poz.13 Zakup środków trwałych |
| **RAZEM**  **BRUTTO: …………………………….**  **PODATEK VAT:**  0%: ……….....  5%: ……….....  8%: ……….....  23%: ……….....  **NETTO: …………………………** | | | | | | | | |